

УТВЕРЖДЕНА
приказом главного врача
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК
от _____________ № _____
____________ Григорян М.С.
		


          ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства здравоохранения краснодарского края
на 2027-2029
г.Ейск

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	Полное наименование организации
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Ейская центральная районная больница» министерства здравоохранения краснодарского края

	Основание для разработки
	- Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
- Приказ Министерства энергетика Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»
- Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
- Указ Президента РФ от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
- Указ Президента РФ  от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»
- Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2012 №1794-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями на 23 июня 2020 года)


	Исполнители программы
	Начальник хозяйственного отдела, инженер-энергетик, заведующий хозяйством

	Разработчики программы
	Начальник хозяйственного отдела, инженер-энергетик, начальник материально-технического снабжения.

	Цели программы
	- Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики»
- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и воды за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям.

	Задачи программы
	Реализация технических и организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Повышение эффективности системы теплоснабжения
Повышение эффективности системы электроснабжения.
Повышение эффективности системы водоснабжения.
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении.

	Целевые показатели
	Потребление электрической энергии;
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
Потребление холодной воды;
Потребление природного газа на нужды отопления.

	Целевые показатели программы
	Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 
1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 
2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 
3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 
4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, 
% от общего числа зданий.


	Сроки реализации
	2027-2029 годы

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	Источники финансирования программы:
- средства бюджета ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК
Финансовое обеспечение должно составить – 9356,522 тыс. руб.


	Планируемые результаты реализации программы
	Планируемое сокращение потребления (потерь) энергетических ресурсов воды в стоимостном выражении (в ценах на момент составления энергетического паспорта) составит  18644,526 тыс. руб.




Общее потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году

	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	2025
	Затраты в руб.
	Ср. годовой тариф

	1
	Электрическая энергия
	кВт*ч
	2 747 792
	36 993 944,57
	13,463

	2
	Тепловая энергия
	Гкал
	5 219,091
	22 267 319,10
	4 266,513

	3
	Природный газ
	тыс. н.
куб. м
	
22 141,00
	
244 899,25
	
11,061

	4
	Холодная вода
	куб. м
	153 688,753
	15 425 263,43
	100,367

	5
	Горячая вода
	куб. м
	502,928
	2 151 824,83
	4 278,594

	6
	Автомобильное топливо (бензин)
	тыс. л
	529,931
	30223168,04
	56,96

	7
	Автомобильное топливо (дизельное)
	тыс. л
	35,33
	2363135,15
	66,85





1)Базовым годом для установления требований по снижению потребления ресурсов учреждению образования на первый трехлетний период с 2027 по 2029 год является 2025.



























Данные по зданиям, корпусам и помещениям ГБУЗ «Ейская ЦРБ»
	№
	Наименование здания, строения,сооружения
	S общ
	S отап
	S полезн.
	Год ввода
	этажи
	лифт
	Всего сотрудн

	
	
	М2
	М2
	М2
	год
	эт
	шт.
	чел

	1
	Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами
	27401
	2110
	1606,2
	1987
	5
	
	734

	2
	Здание детского поликлинического отделения №1
	1551,8
	1551,8
	1551,8
	1985
	5
	1
	80

	3
	Здание детского поликлинического отделения №2
	700,6
	700,6
	700,6
	1962
	2
	1
	50

	4
	Здание поликлинического отделение № 1
	1520
	1520
	1329,9
	1970
	4
	
	84

	5
	Здание поликлинического отделение № 2
	4580,1
	4580
	4580
	1985
	3
	1
	108

	6
	Здание поликлинического отделение № 3  
	4655
	4655
	4655
	2006
	4
	1
	81

	7
	Здание участковой больницы п. Октябрьский
	772,9
	772,9
	772,9
	1961
	2
	
	26

	8
	Здание участковой больницы ст. Копанская
	2223,3
	2223,3
	2223,3
	1982
	3
	
	26

	9
	Здание участковой больницы ст. Ясенская
	850,1
	850,1
	850,1
	1950
	1
	
	37

	10
	Здание участковой больницы ст. Должанская
	2643,1
	2643,1
	2643,1
	1984
	3
	
	43

	11
	Здание участковой больницы ст. Камышеватская
	844,8
	844,8
	844,8
	2017
	1
	
	29

	12
	Здание амбулатории с. Александровка
	171
	171
	171
	2014
	1
	
	8

	13
	Здание амбулатории п. Воронцовка
	208,8
	208,8
	208,8
	1988
	1
	
	7

	14
	Здание амбулатории п. Садовый
	236,9
	236,9
	236,9
	1990
	1
	
	5

	15
	Здание амбулатории п. Советский
	349,1
	349,1
	349,1
	1984
	2
	
	5

	16
	Здание амбулатории п. Степной
	104,6
	104,6
	104,6
	2004
	1
	
	6

	17
	Здание амбулатории с. Кухаривка
	291,7
	291,7
	291,7
	1991
	1
	
	8

	18
	Здание амбулатории п. Комсомолец
	222,2
	222,2
	222,2
	1983
	1
	
	4

	19
	Здание амбулатории п. Моревка
	213,6
	213,6
	213,6
	1972
	1
	
	7

	20
	Здание  ВОП п. Широчанка
	87,9
	87,9
	87,9
	2007
	1
	
	4

	21
	Здание амбулатории с. Ясенская Переправа

	93,1
	93,1
	93,1
	1963
	1
	
	6

	22
	Помещение ФАП п. Краснофлотский
	176,6
	176,6
	176,6
	1988
	1
	
	1

	23
	Помещение ФАП п. Морской
	52,9
	52,9
	52,9
	1990
	1
	
	2

	24
	Помещение ФАП п. Дальний
	31,9
	31,9
	31,9
	1970
	1
	
	1

	25
	Помещение ФАП п. Заря
	29
	29
	29
	1965
	1
	
	1

	26
	Помещение ФАП п. Большевик
	32,1
	32,1
	32,1
	1965
	1
	
	2

	27
	Помещение ФАП п. Первомайский
	55,2
	55,2
	55,2
	1965
	1
	
	1

	28
	Помещение ФАП п. Н. Островского
	34,1
	34,1
	34,1
	1965
	1
	
	1

	29
	Помещение ФАП п. Шиловка
	26,1
	26,1
	26,1
	1973
	1
	
	2

	30
	Помещение ФАП п. Мирный
	26,1
	26,1
	26,1
	2008
	1
	
	1

	31
	Помещение ФАП п. Приазовка
	53,9
	53,9
	53,9
	1974
	1
	
	1

	32
	Помещение ФАП п. Красноармейский
	25,9
	25,9
	25,9
	2008
	1
	
	1

	33
	Помещение ФАП п. Симоновка
	24,3
	24,3
	24,3
	2006
	1
	
	1

	34
	Помещение ФАП п. Новатор
	30,9
	30,9
	30,9
	2006
	1
	
	1

	35
	Помещение ФАП п. Заводской
	74,2
	74,2
	74,2
	1962
	1
	
	1

	36
	Помещение ФАП п. З. Роща
	70,4
	70,4
	70,4
	2000
	1
	
	2

	37
	Помещение ФАП п. Пролетарский
	38,6
	38,6
	38,6
	1962
	1
	
	1























Потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году
 (здания, корпуса и помещения, запитанные от центрального теплоснабжения)

	№ по списку
	Наименование здания, строения, сооружения
	ТЭ
	ТЭ
	ТЭ тариф
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ
тариф
	ХВС
	ХВС
	ХВС тариф
	ГВС
	ГВС
	ГВС тариф

	
	Ед. измерений
	Гкал
	Тыс. руб.
	Руб./ Гкал
	кВт* час
	Тыс. руб
	Руб./ кВт*час
	М3
	Тыс. руб
	Руб./м3
	М3
	Тыс. руб.
	Руб./м3

	1
	Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами
	4012,6
	9610167,3
	2395,0
	1752768
	15465557,4
	8,82
	76786
	8547784,9
	111,32
	962,6
	388411,85
	1442,36

	2
	Здание детского поликлинического отделения №1
	191,731
	459320,46
	2395,65
	62964
	604931,84
	9,61
	2076
	112396,78
	54,14
	
	
	

	3
	Здание детского поликлинического отделения №2
	84,838
	203197,51
	2395,12
	2877
	27833,99
	9,67
	2530,7
	15193,66
	60,04
	109
	45780
	420,00

	4
	Здание поликлинического отделение № 1
	168,113
	402116,42
	2391,94
	62160
	595570,08
	9,58
	1078
	64917,16
	60,22
	
	
	

	5
	Здание поликлинического отделение № 2
	339,96
	813568,08
	2393,13
	59332
	484783,75
	8,17
	1831
	10262,82
	60,22
	
	
	

	6
	Здание поликлинического отделение № 3  
	414,869
	992994,63
	2393,57
	315199
	2575895,82
	8,17
	7015,8
	320666,8
	45,71
	315
	132300
	420,00

	7
	Здание участковой больницы п. Октябрьский
	262,51
	622785,5
	2372,43
	54846
	521845,24
	9,51
	820
	35160,05
	42,88
	40
	14400
	360,00

	8
	Здание участковой больницы ст. Копанская
	272,905
	1748801
	6408,09
	51583
	521845,24
	10,12
	1260
	35160,05
	27,90
	30,8
	11089,4
	360,00

	9
	Здание участковой больницы ст. Ясенская
	137,013
	877906,15
	6407,47
	67561
	641876,24
	9,50
	999,96
	42803,34
	42,81
	24,9
	8454,7
	339,51

	10
	Здание участковой больницы ст. Должанская
	137,013
	877906,15
	6407,47
	67561
	641876,24
	9,50
	999,96
	42803,34
	42,81
	24,9
	8454,7
	339,51

	11
	Здание участковой больницы ст. Камышеватская
	143,857
	344616,06
	2395,55
	89103
	846353,78
	9,50
	1713
	131472,75
	76,75
	85,65
	30834
	360,00

	14
	Здание амбулатории п. Воронцовка
	4,731
	13412,06
	2834,93
	3826
	36495,73
	9,54
	62
	3733,64
	60,22
	31
	11160
	360,00

	14
	Здание амбулатории п. Садовый
	4,922
	11992,02
	2436,41
	3060
	29236,34
	9,55
	306
	18428,15
	60,22
	10
	3600
	360,00

	15
	Здание амбулатории п. Советский
	24,423
	107276,74
	4392,45
	13461
	128074,18
	9,51
	67
	4034,74
	60,22
	33
	11880
	360,00

	17
	Здание амбулатории с. Кухаривка
	57,029
	365445,28
	6408,06
	11481
	109003,17
	9,49
	67
	4034,74
	60,22
	33
	11880
	360,00

	18
	Здание амбулатории п. Комсомолец
	24,534
	56120
	2287,44
	5612
	53357,02
	9,51
	59
	2516,23
	42,65
	20
	7230
	361,50

	19
	Здание амбулатории п. Моревка
	27,52
	65925,4
	2395,55
	5797
	55089,98
	9,50
	75
	3198,93
	42,65
	25
	9000
	360,00

	21
	Здание амбулатории с. Ясенская Переправа
	10,566
	67706,14
	6407,93
	3108
	295594,73
	9,52
	66
	2831,67
	42,90
	30
	10800
	360,00

	35
	Помещение ФАП п. Заводской
	8,921
	79422,5
	8902,87
	1457
	13535,59
	9,29
	12
	514,56
	42,88
	
	
	















Здания и потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году 
(использующие для отопления природный газ)

	№ по списку
	Наименование здания, строения, сооружения
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ тариф
	ПГ
	ПГ
	ПГ
 тариф
	ХВС
	ХВС
	ХВС тариф

	
	Ед. измерений
	кВт* час
	Тыс. руб.
	Руб./ кВт* час
	М3
	Тыс. руб
	Руб./ м3
	М3
	Тыс. руб
	Руб./м3

	12
	Здание амбулатории с. Александровка
	7566
	72127,34
	9,53
	4135
	20507,95
	4,959601
	86
	5178,87
	60,22

	16
	Здание амбулатории п. Степной
	2740
	26032,26
	9,50
	2860
	14586,01
	5,10
	306
	18428,15
	60,22

	20
	Здание ВОП п. Широчанка
	2457
	23483,15
	9,56
	1750
	8472,3
	4,84
	53
	3191,66
	60,22

	26
	Помещение ФАП п. Большевик
	1125
	10675,67
	9,49
	690
	4364,82
	6,33
	28
	1200,64
	42,88

	29
	Помещение ФАП п. Шиловка
	2006
	19109,35
	9,53
	1642
	10386,11
	6,33
	35
	1499,81
	42,85

	36
	Помещение ФАП п. З. Роща
	1427
	13535,59
	9,49
	1256
	7942,25
	6,32
	20
	857,6
	42,88



















Здания и потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году 
(использующие только электрическую энергию и холодную воду)


	№ по списку
	Наименование здания, строения, сооружения
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ тариф
	ХВС
	ХВС
	ХВС тариф

	
	Ед. измерений
	кВт* час
	Тыс. руб.
	Руб./ кВт* час
	М3
	Тыс. руб
	Руб./м3

	22
	Помещение ФАП п. Краснофлотский
	18818
	178415,97
	9,48
	30
	1286,4
	42,88

	23
	Помещение ФАП п. Морской
	9405
	88950,44
	9,46
	18
	771,84
	42,88

	24
	Помещение ФАП п. Дальний
	4669
	43985,85
	9,42
	35
	1500,8
	42,88

	25
	Помещение ФАП п. Заря
	329
	3087,02
	9,38
	10
	428,8
	42,88

	27
	Помещение ФАП п. Первомайский
	5621
	53729,57
	9,56
	24
	1029,12
	42,88

	28
	Помещение ФАП п. Н. Островского
	740
	6997,78
	9,46
	2
	85,76
	42,88

	30
	Помещение ФАП п. Мирный
	8308
	78789,13
	9,48
	20
	857,6
	42,88

	31
	Помещение ФАП п. Приазовка
	805
	7642.32
	9,49
	15
	643,2
	42,88

	32
	Помещение ФАП п. Красноармейский
	2052
	19657,46
	9,58
	648
	27384,48
	42,88

	33
	Помещение ФАП п. Симоновка
	7160
	67618,6
	9,44
	28
	1200,64
	42,88

	34
	Помещение ФАП х. Новатор
	100
	945,25
	9,45
	18
	771,84
	42,88

	37
	Помещение ФАП п. Пролетарский
	5621
	53729,57
	9,56
	18
	767,22
	42,62














Расчет для калькуляторов и данные расчетов калькуляторов – удельные и ЦУС
 для зданий, корпусов и помещений, использующих тепловую энергию
	№ по списку
	Наименование здания, строения, сооружения
	S общ. Отап полезн
	Всего людей
	ТЭ
	Коэф
	ТЭ исправл
	ЭЭ
	ХВС
	ГВС
	ТЭ /М2/ГСОП
	ГВС/чел.
	ХВС/ЧЕЛ
	ЭЭ/м2
	ТЭ
	ГВС
	ХВС
	ЭЭ

	
	
	М2
	Чел.
	Гкал
	0,83
	расчетка
	кВт*час
	М3
	М3
	ВТ/М2/ГСОП
	м3/чел.
	м3/чел.
	кВт*час/м2
	%
	%
	%
	%

	1
	Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими  корпусами
	2740121101606,2
	16300
	4012,595
	3316,19
	3316,19
	1752768
	76786
	962,6
	55,16
	0,060
	4,71
	60,32
	10
	0
	0,5
	3

	2
	Здание детского поликлинического отделения №1
	1551,8
	630
	191,731
	158,46
	158,46
	62964
	2076
	
	36,89
	0,980
	2,30
	40,57
	3
	0
	0
	2

	3
	Здание детского поликлинического отделения №2
	700,6
	1000
	84,838
	70,11
	70,11
	2877
	2530,7
	109
	38,78
	0,110
	2,53
	4,11
	3
	0
	1
	0

	4
	Здание поликлинического отделение № 1
	1520
	340
	168,113
	138,94
	138,94
	62160
	1078
	
	34,74
	0,940
	2,23
	40,89
	3
	0
	0
	2

	5
	Здание поликлинического отделение № 2
	4580,1
	560
	339,96
	280,96
	280,96
	59332
	1831
	
	25,21
	0,980
	2,29
	12,95
	0
	0
	0
	0

	6
	Здание поликлинического отделение № 3  
	4655
	3150
	414,86
	342,86
	414,86
	315199
	7015,8
	3150
	21,64
	1,000
	2,23
	67,71
	0
	0
	0
	11

	7
	Здание участковой больницы п. Октябрьский
	772,9
	185
	262,51
	216,95
	216,95
	54846
	820
	40
	122,12
	0,220
	4,43
	70,96
	29
	0
	0
	5

	8
	Здание участковой больницы ст. Копанская
	2223,3
	280
	272,905
	225,54
	225,54
	51583
	1260
	30,8
	45,19
	0,110
	4,50
	23,20
	4
	0
	0
	0

	9
	Здание участковой больницы ст. Ясенская
	850,1
	225
	137,013
	113,23
	113,23
	67561
	999,96
	24,9
	56,09
	0,110
	4,44
	79,47
	10
	0
	0
	10

	10
	Здание участковой больницы ст. Должанская
	2643,1
	225
	137,013
	113,23
	137,013
	67561
	999,96
	24,9
	21,88
	0,110
	4,44
	25,56
	0
	0
	0
	0

	11
	Здание участковой больницы ст. Камышеватская
	844,8
	420
	143,857
	118,89
	118,89
	89103
	1713
	85,65
	57,49
	0,200
	4,08
	105,47
	10
	0
	0
	17

	13
	Здание амбулатории п. Воронцовка
	208,8
	32
	4,731
	3,91
	4,731
	3826
	62
	31
	9,25
	0,970
	1,94
	18,32
	0
	0
	0
	0

	14
	Здание амбулатории п. Садовый
	236,9
	120
	4,922
	4,07
	4,922
	3060
	306
	100
	8,61
	0,830
	2,55
	12,92
	0
	0
	1
	0

	15
	Здание амбулатории п. Советский
	349,1
	33,5
	57,029
	47,13
	47,13
	13461
	67
	33
	53,61
	0,990
	2,00
	38,56
	12
	0
	0
	2

	17
	Здание амбулатории с. Кухаривка
	291,7
	33,5
	24,423
	20,18
	20,18
	11481
	67
	33
	25,90
	0,99
	2,00
	39,67
	0
	0
	0
	2

	18
	Здание амбулатории п. Комсомолец
	222,2
	26
	24,534
	20,28
	20,28
	5612
	59
	20
	35,60
	0,77
	2,27
	25,26
	3
	0
	0
	0

	19
	Здание амбулатории п. Моревка
	213,6
	33
	27,52
	22,74
	22,74
	57,97
	75
	25
	41,24
	0,76
	2,27
	27,14
	4
	0
	0
	0

	21
	Здание амбулатории с. Ясенская Переправа
	93,1
	30
	10,566
	8,73
	8,73
	3108
	66
	30
	38,85
	1,00
	2,20
	41,89
	3
	0
	0
	2

	35
	Помещение ФАП п. Заводской
	74,2
	4
	8,921
	7,37
	7,37
	14,57
	12
	
	40,15
	0,75
	2,25
	19,64
	4
	0
	0
	0















КАЛЬКУЛЯТОРЫ ЗДАНИЙ, КОРПУСОВ И ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Расчеты калькулятора административного здания со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	55,16
	29,2
	49%
	10%
	53,83
	52,50
	49,85

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,06
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,71
	4,5
	9%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	60,32
	41,1
	32%
	3%
	59,83
	59,35
	58,39

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо


























Расчет калькулятора здания детского поликлинического отделения №1

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	35,89
	25,6
	29%
	3%
	35,63
	35,37
	34,84

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,98
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,30
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	40,57
	32,7
	22%
	2%
	40,35
	40,13
	39,68

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо



















Расчеты калькулятора здания детского поликлинического отделения №2

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	38,78
	25,6
	35%
	3%
	38,44
	38,10
	37,42

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,11
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,53
	2,3
	12%
	1%
	2,52
	2,52
	2,50

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	4,11
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо



Расчеты калькулятора здания поликлинического отделения №1

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	34,74
	25,6
	27%
	3%
	34,51
	34,28
	33,82

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,94
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,23
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	40,89
	32,7
	22%
	2%
	40,67
	40,45
	40,00

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

























Расчеты калькулятора здания поликлинического отделения №2

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	25,21
	25,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,98
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,29
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	12,95
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо















Расчеты калькулятора здания поликлинического отделения №3

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	21,64
	25,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	1,00
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,23
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	67,71
	32,7
	52%
	11%
	65,83
	63,95
	60,20

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора здания участковой больницы п. Октябрьского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	122,12
	29,2
	77%
	26%
	114,13
	106,14
	90,17

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,22
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,43
	4,5
	9%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	70,96
	41,1
	42%
	5%
	70,03
	69,10
	67,24

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
















Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Копанской

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	45,19
	29,2
	36%
	4%
	44,79
	44,39
	43,59

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,11
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,50
	4,5
	9%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	23,20
	41,1
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Ясенской

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	56,09
	29,2
	49%
	10%
	54,74
	53,39
	50,69

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,11
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,44
	4,5
	9%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	79,47
	41,1
	49%
	10%
	77,58
	75,69
	71,90

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
















Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Должанской

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	21,88
	29,2
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,11
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,44
	4,5
	9%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	25,6
	41,1
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Камышеватской

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	57,49
	29,2
	49%
	10%
	56,10
	54,72
	51,95

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,20
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,08
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	105,47
	41,1
	62%
	17%
	100,93
	96,38
	87,29

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
















Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Воронцовка

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	9,39
	25,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,97
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,94
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	18,32
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо














Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Садового

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	8,61
	25,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,83
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,55
	2,3
	12%
	1%
	2,54
	2,53
	2,52

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	12,92
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Советского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	53,61
	25,6
	53%
	12%
	52,01
	50,40
	47,19

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,99
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,00
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	38,56
	32,7
	15%
	2%
	38,41
	38,26
	37,96

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
















Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Кухаривки

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	25,90
	25,6
	4%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,99
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,00
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	39,36
	32,7
	19%
	2%
	39,18
	38,99
	38,63

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Комсомольца

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	35,60
	25,6
	29%
	3%
	35,34
	35,08
	34,56

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,77
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,27
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	25,26
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо














Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Моревки

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	41,24
	25,6
	39%
	4%
	40,83
	40,43
	39,62

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,76
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,27
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	27,14
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора здания амбулатории с. Ясенской Переправы

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	38,85
	25,6
	35%
	3%
	38,51
	38,17
	37,49

	Потребление горячей воды м3/чел
	1,00
	1,0
	0%
	0%
	1,00
	1,00
	1,00

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,20
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	41,89
	32,7
	22%
	2%
	41,66
	41,43
	40,97

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо



















Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Заводского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	40,15
	25,6
	38%
	4%
	39,78
	39,40
	38,64

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,75
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,25
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	19,64
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо














Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия тепловой энергии для зданий, корпусов и помещений 
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, запитанных от центрального теплоснабжения


	№ по списку
	Наименование здания, строения, сооружения
	ТЭ
	ТЭ 2025 ГОД
	ТЭ
	Целевой уровень снижения,
 Вт/м2/ГСОП
	Потребление ресурсов, 
Гкал
	Экономия ресурсов, Гкал

	
	Ед. измерений
	Гкал
	Вт/м2/ГСОП
	%
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029

	1
	Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами
	4012,595
	55,16
	10
	49,644
	44,68
	40,212
	3611,34
	3250,20
	2925,18
	401,26
	361,13
	325,02

	2
	Здание детского поликлинического отделения №1
	191,731
	36,89
	3
	35,783
	34,71
	33,669
	185,98
	180,40
	174,99
	5,75
	5,58
	5,41

	3
	Здание детского поликлинического отделения №2
	84,838
	38,78
	3
	37,617
	36,488
	35,393
	82,29
	79,82
	77,43
	2,55
	2,47
	2,39

	4
	Здание поликлинического отделение № 1
	168,113
	34,74
	3
	33,698
	32,687
	31,706
	163,07
	158,18
	153,43
	5,04
	4,89
	4,75

	5
	Здание поликлинического отделение № 2
	339,96
	25,21
	0
	25,21
	25,21
	25,21
	339,96
	339,96
	339,96
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Здание поликлинического отделение № 3  
	414,86
	21,64
	0
	21,64
	21,64
	21,64
	414,86
	414,86
	414,86
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Здание участковой больницы п. Октябрьский
	262,51
	122,12
	29
	86,705
	61,561
	43,708
	186,38
	132,33
	93,96
	76,13
	54,05
	38,38

	8
	Здание участковой больницы ст. Копанская
	272,905
	45,19
	4
	43,382
	41,647
	39,981
	261,99
	251,51
	241,45
	10,92
	10,48
	10,06

	9
	Здание участковой больницы ст. Ясенская
	137,013
	56,09
	10
	50,481
	45,433
	40,89
	123,31
	110,98
	99,88
	13,70
	12,33
	11,10

	10
	Здание участковой больницы ст. Должанская
	137,013
	21,88
	0
	21,88
	21,88
	21,88
	137,01
	137,01
	137,01
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Здание участковой больницы ст. Камышеватская
	143,857
	57,49
	10
	51,741
	45,567
	41,91
	129,47
	116,52
	104,87
	14,39
	12,95
	11,65

	13
	Здание амбулатории п. Воронцовка
	4,731
	9,25
	0
	9,25
	9,25
	9,25
	4,73
	4,73
	4,73
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Здание амбулатории п. Садовый
	4,922
	8,61
	0
	8,61
	8,61
	8,61
	4,92
	4,92
	4,92
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Здание амбулатории п. Советский
	57,029
	53,61
	12
	47,177
	41,516
	36,534
	50,19
	44,16
	38,86
	6,84
	6,02
	5,30

	17
	Здание амбулатории с. Кухаривка
	24,423
	25,90
	0
	25,90
	25,90
	25,90
	24,42
	24,42
	24,42
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Здание амбулатории п. Комсомолец
	24,534
	35,60
	3
	34,532
	33,496
	32,491
	23,80
	23,08
	22,39
	0,74
	0,71
	0,69

	19
	Здание амбулатории п. Моревка
	27,52
	41,24
	4
	39,59
	38,007
	36,487
	26,42
	25,36
	24,35
	1,10
	1,06
	1,01

	21
	Здание амбулатории с. Ясенская Переправа
	10,566
	38,85
	3
	37,685
	36,554
	35,457
	10,25
	9,94
	9,64
	0,32
	0,31
	0,30

	35
	Помещение ФАП п. Заводской
	8,921
	40,15
	4
	38,544
	37,002
	35,522
	8,56
	8,22
	7,89
	0,36
	0,34
	0,33

















Расчет для калькуляторов и данные расчетов калькуляторов – удельные и ЦУС 
для зданий, корпусов и помещений, использующих для отопления природных газ

	№
п/п
	Наименование здания, строения, сооружения
	S
обш
отап

	Всего
	ээ
	пг
	Гкал
	КПД
85%
	гсоп
0,7
	Гкал
	хвс
	ЭЭ/
М2
	ХВС/
чел.
	ПГ/
м2
	ТЭ
	гвс/
чел.
	ХВС/
чел.
	ЭЭ/
м2
	ПГ/
м2
	ТЭ
%
	ГВС/
чел.
	хвс/
чел.
	ЭЭ/
М2
	117 м

	
	Ед. измерений
	м2
	чел.
	кВт*
час
	м3
	Гкал
	Гкал
	Гкал
	в рас- четке
	м3
	кВт*
час/м2
	м3/
чел.
	м3/
м2
	Вт-ч/
м2/
ГСОП
	м3/
чел.
	м3/
чел.
	кВт*ч
/м2
	м3/ м2
	%
	%
	%
	%
	%

	12
	Здание амбулатория с. Александровки
	171
	27
	7566
	4135
	32,10
	27,29
	19,10
	19,10
	86
	44,25
	3,19
	24,2
	42,55
	0,96
	2,22
	44,25
	14,68
	4
	0
	0
	3
	6

	16
	Здание амбулатории п. Степного
	104,6
	50
	2740
	2860
	22,20
	18,87
	13,21
	10,92
	306
	26,20
	6,12
	27,3
	30,82
	1,84
	4,28
	26,20
	14,08
	2
	6
	9
	0
	6

	20
	Здание ВОП п. Широчанки
	87,9
	16,2
	2457
	1750
	13,59
	11,55
	8,08
	7,00
	53
	27,95
	3,27
	19,9
	33,63
	0,99
	2,28
	27,95
	10,19
	3
	0
	0
	0
	6

	26
	Помещение ФАП п. Большевик
	32,1
	8,6
	1125
	690
	5,36
	4,55
	3,19
	2,80
	28
	35,05
	3,26
	21,5
	34,69
	0,99
	2,27
	35,05
	3,26
	3
	0
	0
	0
	6

	29
	Помещение ФАП п. Шиловки
	26,1
	10,7
	2006
	1642
	12,75
	10,84
	7,59
	5,00
	35
	76,86
	3,27
	62,9
	110,62
	0,98
	2,29
	57,7
	51,35
	30
	0
	0
	7
	6

	36
	Помещение ФАП п. Зеленой Рощи
	70,4
	6,1
	1427
	1256
	9,75
	8,29
	5,80
	5,00
	20
	20,27
	3,28
	17,8
	46,69
	0,98
	2,30
	20,27
	8,92
	7
	0
	0
	0
	6
















Калькуляторы зданий, корпусов и помещений, использующих для отопления природный газ
Расчеты калькулятора амбулатории с. Александровка

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	42,55
	25,6
	41%
	4%
	42,08
	41,61
	40,67

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,96
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,22
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	44,25
	32,7
	27%
	3%
	43,94
	43,64
	43,04

	Потребление природного газа, м3/м2
	14,68
	Неприменимо
	Неприменимо
	6%
	14,46
	14,24
	13,80

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

















Расчеты калькулятора амбулатории п. Степного

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	30,82
	25,6
	18%
	2%
	30,67
	30,53
	30,25

	Потребление горячей воды м3/чел
	1,84
	1,0
	44%
	6%
	1,81
	1,78
	1,72

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,28
	2,3
	49%
	9%
	4,18
	4,08
	3,88

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	26,20
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	14,08
	Неприменимо*
	Неприменимо*
	6%
	13,87
	13,66
	13,24

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо























Расчеты калькулятора здания ВОП п. Широчанка

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	33,63
	25,6
	25%
	3%
	33,41
	33,20
	32,78

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,99
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,28
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	27,95
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	10,19
	Неприменимо*
	Неприменимо*
	6%
	10,04
	9,89
	9,58

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

















Расчеты калькулятора здания ФАП п. Большевик

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	34,69
	25,6
	27%
	3%
	34,46
	34,23
	33,77

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,99
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,27
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	35,05
	32,7
	9%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	11,10
	Неприменимо*
	Неприменимо*
	6%
	10,93
	10,76
	10,43

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

















Расчеты калькулятора здания ФАП п. Шиловка

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	110,62
	25,6
	83%
	30%
	102,34
	94,06
	77,50

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,98
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,29
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	57,70
	32,7
	45%
	7%
	56,67
	55,64
	53,59

	Потребление природного газа, м3/м2
	51,35
	Неприменимо*
	Неприменимо*
	6%
	50,58
	49,81
	48,27

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо



















Расчеты калькулятора помещения ФАП п. З. Роща

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	46,69
	25,6
	46%
	7%
	45,83
	44,97
	43,25

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,98
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,30
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	20,27
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	8,92
	Неприменимо*
	Неприменимо*
	6%
	8,79
	8,65
	8,39

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
















Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия природного газа для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, использующих для отопления природный газ

	№
п/п
	Наименование здания, строения, сооружения
	Пг
	ПГ
	ПГ
	Целевой уровень снижения, м3/ м2
	Потребление ресурсов, м3
	Экономия ресурсов, м3

	
	Ед. измерений
	м3
	м3/ м2
	%
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029

	12
	Здание амбулатория с. Александровки
	4135
	14,68
	6
	13,8
	13,0
	12,2
	3886,9
	3653,7
	3434,5
	248,1
	233,21
	219,22

	16
	Здание амбулатории п. Степного
	2860
	14,08
	6
	13,2
	12,4
	11,7
	2688,4
	2527,1
	2375,5
	171,6
	161,3
	151,63

	20
	Здание ВОП п. Широчанки
	1750
	10,19
	6
	9,6
	9,0
	8,5
	1645
	1546,3
	1453,5
	105
	98,7
	92,778

	26
	Помещение ФАП п. Большевик
	690
	1U
	6
	10,4
	9,8
	9,2
	648,6
	609,68
	573,1
	41,4
	38,916
	36,581

	29
	Помещение ФАП п. Шиловки
	1642
	51,35
	6
	48,3
	45,4
	42,7
	1543,5
	1450,9
	1363,8
	98,52
	92,609
	87,052

	36
	Помещение ФАП п. Зеленой Рощи
	1256
	8,92
	6
	8,4
	7,9
	7,4
	1180,6
	1109,8
	1043,2
	75,36
	70,838
	66,588



















Расчет для калькуляторов и данные расчетов калькуляторов – удельные и ЦУС для помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, использующих только электрическую энергию и холодную воду

	№
п/п
	Наименование здания, строения, сооружения
	S
общ
	Год
ввода
	Кол-
во
	ЭЭ
	хвс
	ЭЭ
норма
	Разни
ца
	тэ
	ЭЭ в расч-ке
	ТЭ
	ТЭ
	гвс
	ХВС
	ЭЭ
	ТЭ
	гвс
	хвс
	ЭЭ

	
	Ед. измерений
	м2
	год
	чел.
	кВт*
час
	м3
	кВт*
час
	кВт*
час
	Гкал
	кВт*
час
	Гкал
	Втч/м2 /ГСОП
	м3/
чел
	м3/
чел
	кВтч
/м2
	%
	%
	%
	%

	22
	Помещение ФАП п. Краснофлотский
	176,6
	1988
	9,15
	18818
	30
	5676,1
	13142
	11,30
	5676,1
	11,30
	25,24
	0,99
	2,28
	32,14
	0
	0
	0
	0

	23
	Помещение ФАП п. Морской
	52,9
	1990
	5,7
	9405
	18
	5264,72
	4140,3
	3,56
	5264,72
	3,56
	25,56
	0,88
	2,28
	52,26
	0
	0
	0
	4

	24
	Помещение ФАП п. Дальний
	31,9
	1970
	10
	4669
	35
	1610,31
	3058,7
	2,63
	1610,31
	2,63
	25,49
	1
	2,5
	50,48
	0
	0
	1
	4

	25
	Помещение ФАП п. Заря
	29
	1965
	4,4
	329
	10
	11,34
	0
	0
	329,00
	0
	0
	0
	2,27
	11,34
	0
	0
	0
	0

	27
	Помещение ФАП п. Первомайский
	55,2
	1965
	7,35
	5621
	24
	1550,50
	4070,5
	3,5
	1550,5
	3,5
	23,08
	0,98
	2,29
	28,09
	0
	0
	0
	0

	28
	Помещение ФАП п. Н. Островского
	34,1
	1965
	1
	740
	2
	740,00
	0
	0
	740,00
	0
	0
	0
	2,00
	21,7
	0
	0
	0
	0

	30
	Помещение ФАП п. Мирный
	26,1
	2008
	6,15
	8308
	20
	6005,3
	2302,74
	1,98
	6005,26
	1,98
	25,8
	0,98
	2,28
	134,3
	0
	0
	0
	27

	31
	Помещение ФАП п. Приазовка
	53,9
	1974
	7
	805
	15
	805,00
	0
	0
	805,00
	0
	0
	0
	2,14
	14,94
	0
	0
	0
	0

	32
	Помещение ФАП и. Красноармейский
	25,9
	2008
	10
	2052
	34
	2052,00
	0
	0
	2052,00
	0
	0
	0
	3,40
	63,78
	0
	0
	3
	10

	33
	Помещение ФАП п. Симоновка
	24,3
	2006
	8,6
	7160
	28
	4834,00
	2326,00
	2,00
	4834,00
	2,0
	25,54
	0,99
	2,27
	92,05
	0
	0
	0
	20

	34
	Помещение ФАП х. Новатор
	30,9
	2006
	7,9
	1000
	18
	1000
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	2,28
	32,36
	0
	0
	0
	0

	37
	Помещение ФАП п. Пролетарский
	38,6
	1962
	5,55
	5621
	18
	2364,60
	3256,40
	2,8
	2364,60
	2,8
	26,63
	0,97
	2,27
	61,26
	0
	0
	0
	8









Калькуляторы помещений, использующих электрическую энергию и холодную воду
Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Краснофлотского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	25,24
	25,6
	0%
	0%
	25,24
	25,24
	25,24

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,99
	1,0
	0%
	0%
	0,99
	0,99
	0,99

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,28
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	32,14
	32,7
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Морского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	25,56
	25,6
	0%
	0%
	25,56
	25,56
	25,56

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,88
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,28
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	52,26
	32,7
	39%
	4%
	51,75
	51,24
	50,22

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
















Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Дальнего

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	26,49
	25,6
	4%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	1,00
	1,0
	0%
	0%
	1,00
	1,00
	1,00

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,50
	2,3
	12%
	1%
	2,49
	2,48
	2,47

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	50,48
	32,7
	36%
	4%
	50,03
	49,57
	48,67

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо



















Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Первомайского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	23,08
	25,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,98
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,29
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	28,09
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Н. Островского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление горячей воды м3/чел
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,00
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	21,70
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо










Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Мирного

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	25,80
	25,6
	4%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,98
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,28
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	134,30
	32,7
	78%
	27%
	125,32
	116,33
	98,36

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Приазовки

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление горячей воды м3/чел
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,14
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	14,94
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо










Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Красноармейского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается 
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление горячей воды м3/чел
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,40
	2,3
	33%
	3%
	3,37
	3,34
	3,29

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	63,78
	32,7
	50%
	10%
	62,16
	60,54
	57,29

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Симоновка

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	25,54 
	25,6
	0%
	0%
	25,54
	25,54
	25,54

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,99
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,27
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	96,05
	32,7
	66%
	20%
	91,28
	86,52
	76,98

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
















Расчеты калькулятора помещения ФАП х. Новатора

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление горячей воды м3/чел
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,28
	2,3
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	32,36
	32,7
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо










Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Пролетарского

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	26,63
	25,6
	7%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо

	Потребление горячей воды м3/чел
	0,97
	1,0
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,27
	2,3
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо
	Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	61,26
	32,7
	47%
	8%
	60,03
	58,80
	56,33

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо













Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия электрической энергии 
для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

	№
п/п
	Наименование здания, строения, сооружения
	ЭЭ
	ЭЭ
	ЭЭ
	Целевой уровень снижения, кВт*ч/ м2
	Потребление ресурсов, кВт*ч
	Экономия ресурсов, кВт*ч

	
	Ед. измерений
	кВт*
час
	кВт*ч/
м2
	%
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029

	1
	Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами
	1752768
	60,32
	3
	58,510
	56,755
	55,052
	1700185
	1649179
	1599704
	52583
	51006
	49475

	2
	Здание Поликлинический отделение №2
	59332
	12,950
	0
	12,950
	12,950
	12,950
	59332
	59332
	59332
	0
	0
	0

	3
	Здание Детского поликлиническое отделение №1
	62964
	40,57
	2
	39,759
	38,963
	38,184
	61705
	60471
	59261
	1259
	1234
	1209

	4
	Здание Поликлинического отделения №1
	62160
	40,89
	2
	40,072
	39,271
	38,485
	60917
	59698
	58504
	1243
	1218
	1194

	5
	Здание Детского поликлиническое отделение №2
	2877
	4,11
	0
	4,110
	4,110
	4,110
	2877
	2877
	2877
	0
	0
	0

	6
	Здание Поликлинический отделение №3
	315199
	67,11
	11
	59,728
	53,158
	47,310
	280527
	249669
	222206
	34672
	30858
	27464

	7
	Здание участковой больницы п. Октябрьский
	54846
	70,96
	5
	67,412
	64,041
	60,839
	52104
	49499
	47024
	2742
	2605
	2475

	8
	Здание участковой больницы ст. Копайская
	51583
	23,2
	0
	23,200
	23,200
	23,200
	51583
	51583
	51583
	0
	0
	0

	9
	Здание участковой больницы ст. Ясенская
	67561
	79,47
	10
	71,523
	64,371
	57,934
	60805
	54724
	49252
	6756
	6080
	5472

	10
	Здание участковой больницы ст. Должанской
	67561
	25,56
	0
	25,560
	25,560
	25,560
	67561
	67561
	67561
	0
	0
	0

	11
	Здание участковой больницы ст. Камышеватской
	89103
	105,47
	17
	87,540
	72,658
	60,306
	73955
	61383
	50948
	15148
	12572
	10435

	12
	Здание амбулатория с. Александровка
	7566
	44,25
	3
	42,923
	41,635
	40,386
	7339
	7119
	6905
	227
	220
	214

	13
	Здание амбулатории п. Воронцовка
	3826
	18,32
	0
	18,320
	18,320
	18,320
	3826
	3826
	3826
	0
	0
	0

	14
	Здание амбулатории п. Садовый
	3060
	12,92
	0
	12,920
	12,920
	12,920
	3060
	3060
	3060
	0
	0
	0

	15
	Здание амбулатории п .Советский
	13461
	38,56
	2
	37,789
	37,033
	36,292
	13192
	12928
	12669
	269
	264
	259

	16
	Здание амбулатории п. Степной
	2740
	26,20
	0
	26,200
	26,200
	26,200
	2740
	2740
	2740
	0
	0
	0

	17
	Здание амбулатории с. Кухаривка
	11481
	39,67
	2
	38,877
	38,099
	37,337
	11251
	11026
	10806
	230
	225
	221

	18
	Здание амбулатории п. Комсомолец
	5612
	25,26
	0
	25,260
	25,260
	25,260
	5612
	5612
	5612
	0
	0
	0

	19
	Здание амбулатории п. Моревка


	5797
	27,14
	0
	27,140
	27,140
	27,140
	5797
	5797
	5797
	0
	0
	0

	20
	Здание  ВОП п. Широчанка
	2457
	27,95
	0
	27,950
	27,950
	27,950
	2457
	2457
	2457
	0
	0
	0

	21
	Здание амбулатории с. Ясенская Переправа
	3108
	41,89
	2
	41,052
	40,231
	39,427
	3046
	2985
	2925
	62
	61
	60




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Помещение ФАП п. Краснофлотский
	18818
	32,14
	0
	32,140
	32,140
	32,140
	18818
	18818
	18818
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Помещение ФАП п. Морской
	9405
	52,26
	4
	50,170
	48,163
	46,236
	9029
	8668
	8321
	376
	361
	347
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Помещение ФАП п. Дальний
	4669
	50,48
	4
	48,461
	46,522
	44,661
	4482
	4303
	4131
	187
	179
	172
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Помещение ФАП п. Заря
	329
	11,4
	0
	11,400
	11,400
	11,400
	329
	329
	329
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Помещение ФАП п. Большевик
	1125
	35,05
	0
	35,050
	35,050
	35,050
	1125
	1125
	1125
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Помещение ФАП п. Первомайский
	5621
	28,09
	0
	28,090
	28,090
	28,090
	5621
	5621
	5621
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Помещение ФАП п. Н. Островского
	740
	21,70
	0
	21,700
	21,700
	21,700
	740
	740
	740
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Помещение ФАП п. Шиловка
	2006
	57,70
	7
	53,661
	49,905
	46,411
	1866
	1735
	1614
	140
	131
	121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Помещение ФАП п. Мирный
	8308
	143,30
	27
	104,609
	97,286
	90,476
	6065
	4427
	3232
	2243
	1638
	1195
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Помещение ФАП п. Приазовка
	805
	14,94
	0
	14,940
	14,940
	14,940
	805
	805
	805
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Помещение ФАП п. Красноармейский
	2052
	63,78
	10
	57,402
	51,662
	46,496
	1847
	1662
	1496
	205
	185
	166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Помещение ФАП п. Симоновка
	7160
	92,05
	20
	73,640
	58,912
	47,130
	5728
	4582
	3666
	1432
	1146
	916
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Помещение ФАП п. Новатор
	100
	32,36
	0
	32,360
	32,360
	32,360
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Помещение ФАП п. Заводской
	1457
	19,64
	0
	19,640
	19,640
	19,640
	1457
	1457
	1457
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Помещение ФАП п. З. Роща
	1427
	20,27
	0
	20,270
	20,270
	20,270
	1427
	1427
	1427
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Помещение ФАП п. Пролетарский
	5621
	61,26
	8
	56,359
	51,850
	47,702
	5171
	4758
	4377
	450
	414
	381
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Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия холодной воды для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

	№
п/п
	Наименование здания, строения, сооружения
	ХВС
	ХВС
	ХВС
	Целевой уровень снижения, м3/чел
	Потребление ресурсов, м3
	Экономия ресурсов, м3

	
	Ед. измерений
	М3
	М3/чел
	%
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029

	1
	Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами
	1752768
	60,32
	3
	58,510
	56,755
	55,052
	1700185
	1649179
	1599704
	52583
	51006
	49475

	2
	Здание Поликлинический отделение №2
	59332
	12,950
	0
	12,950
	12,950
	12,950
	59332
	59332
	59332
	0
	0
	0

	3
	Здание Детского поликлиническое отделение №1
	62964
	40,57
	2
	39,759
	38,963
	38,184
	61705
	60471
	59261
	1259
	1234
	1209

	4
	Здание Поликлинического отделения №1
	62160
	40,89
	2
	40,072
	39,271
	38,485
	60917
	59698
	58504
	1243
	1218
	1194

	5
	Здание Детского поликлиническое отделение №2
	2877
	4,11
	0
	4,110
	4,110
	4,110
	2877
	2877
	2877
	0
	0
	0

	6
	Здание Поликлинический отделение №3
	315199
	67,11
	11
	59,728
	53,158
	47,310
	280527
	249669
	222206
	34672
	30858
	27464

	7
	Здание участковой больницы п. Октябрьский
	54846
	70,96
	5
	67,412
	64,041
	60,839
	52104
	49499
	47024
	2742
	2605
	2475

	8
	Здание участковой больницы ст. Копанская
	51583
	23,2
	0
	23,200
	23,200
	23,200
	51583
	51583
	51583
	0
	0
	0

	9
	Здание участковой больницы ст. Ясенская
	67561
	79,47
	10
	71,523
	64,371
	57,934
	60805
	54724
	49252
	6756
	6080
	5472

	10
	Здание участковой больницы ст. Должанской
	67561
	25,56
	0
	25,560
	25,560
	25,560
	67561
	67561
	67561
	0
	0
	0

	11
	Здание участковой больницы ст. Камышеватской
	89103
	105,47
	17
	87,540
	72,658
	60,306
	73955
	61383
	50948
	15148
	12572
	10435

	12
	Здание амбулатория с. Александровка
	7566
	44,25
	3
	42,923
	41,635
	40,386
	7339
	7119
	6905
	227
	220
	214

	13
	Здание амбулатории п. Воронцовка
	3826
	18,32
	0
	18,320
	18,320
	18,320
	3826
	3826
	3826
	0
	0
	0

	14
	Здание амбулатории п. Садовый
	3060
	12,92
	0
	12,920
	12,920
	12,920
	3060
	3060
	3060
	0
	0
	0

	15
	Здание амбулатории п.Советский
	13461
	38,56
	2
	37,789
	37,033
	36,292
	13192
	12928
	12669
	269
	264
	259

	16
	Здание амбулатории п. Степной
	2740
	26,20
	0
	26,200
	26,200
	26,200
	2740
	2740
	2740
	0
	0
	0

	17
	Здание амбулатории с. Кухаривка
	11481
	39,67
	2
	38,877
	38,099
	37,337
	11251
	11026
	10806
	230
	225
	221

	18
	Здание амбулатории п. Комсомолец
	5612
	25,26
	0
	25,260
	25,260
	25,260
	5612
	5612
	5612
	0
	0
	0

	19
	Здание амбулатории п. Моревка


	5797
	27,14
	0
	27,140
	27,140
	27,140
	5797
	5797
	5797
	0
	0
	0

	20
	Здание  ВОП п. Широчанка
	53
	27,95
	0
	27,950
	27,950
	27,950
	53
	53
	53
	0
	0
	0

	21
	Здание амбулатории с. Ясенская Переправа
	66
	41,89
	0
	41,890
	41,890
	41,890
	66
	66
	66
	0
	0
	0




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Помещение ФАП п. Краснофлотский
	30
	32,14
	0
	32,140
	32,140
	32,140
	30
	30
	30
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Помещение ФАП п. Морской
	18
	52,26
	0
	52,260
	52,260
	52,260
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Помещение ФАП п. Дальний
	35
	50,48
	1
	49,975
	49,975
	48,981
	35
	34
	34
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Помещение ФАП п. Заря
	10
	11,4
	0
	11,400
	11,400
	11,400
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Помещение ФАП п. Большевик
	28
	35,05
	0
	35,050
	35,050
	35,050
	28
	28
	28
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Помещение ФАП п. Первомайский
	24
	28,09
	0
	28,090
	28,090
	28,090
	24
	24
	24
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Помещение ФАП п. Н. Островского
	2
	21,70
	0
	21,700
	21,700
	21,700
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Помещение ФАП п. Шиловка
	35
	57,70
	0
	57,700
	57,700
	57,700
	35
	35
	35
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Помещение ФАП п. Мирный
	20
	143,30
	0
	143,300
	143,300
	143,300
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Помещение ФАП п. Приазовка
	15
	14,94
	0
	14,940
	14,940
	14,940
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Помещение ФАП п. Красноармейский
	648
	63,78
	3
	61,867
	60,011
	58,210
	629
	610
	591
	19
	19
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Помещение ФАП п. Симоновка
	28
	92,05
	0
	92,050
	92,050
	92,050
	28
	28
	28
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Помещение ФАП п. Новатор
	18
	32,36
	0
	32,360
	32,360
	32,360
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Помещение ФАП п. Заводской
	12
	19,64
	0
	19,640
	19,640
	19,640
	12
	12
	12
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Помещение ФАП п. З. Роща
	20
	20,27
	0
	20,270
	20,270
	20,270
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Помещение ФАП п. Пролетарский
	18
	61,26
	0
	61,260
	61,260
	61,260
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Целевой уровень снижения (ЦУС), потребления и экономия горячей воды для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК


	№
п/п
	Наименование здания, строения, сооружения
	ГВС
	ГВС
	ГВС
%
	Целевой уровень снижения, мЗ/чел
	Потребление ресурсов, м3
	Экономия ресурсов, м3

	
	Ед. измерений
	м3
	м3/
чел.
	%
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029
	2027
	2028
	2029

	1
	Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами
	962,6
	0,06
	0
	0,060
	0,060
	0,060
	962,6
	962,6
	962,6
	0
	0
	0

	5
	Здание Детского поликлиническое отделение №2
	109
	0,11
	0
	0,110
	0,110
	0,110
	109
	109
	109
	0
	0
	0

	6
	Здание Поликлинический отделение №3
	315
	1,00
	0
	1,000
	1,000
	1,000
	315
	315
	315
	0
	0
	0

	7
	Здание участковой больницы п. Октябрьский
	40
	0,22
	0
	0,220
	0,220
	0,220
	40
	40
	40
	0
	0
	0

	8
	Здание участковой больницы ст. Копайская
	30,8
	0,11
	0
	0,110
	0,110
	0,110
	30,8
	30,8
	30,8
	0
	0
	0

	9
	Здание участковой больницы ст. Ясенская
	24,9
	0,11
	0
	0,110
	0,110
	0,110
	24,9
	24,9
	24,9
	0
	0
	0

	10
	Здание участковой больницы ст. Должанской
	24,9
	0,11
	0
	0,110
	0,110
	0,110
	24,9
	24,9
	24,9
	0
	0
	0

	11
	Здание участковой больницы ст. Камышеватской
	85,65
	0,20
	0
	0,200
	0,200
	0,200
	85,65
	85,65
	85,65
	0
	0
	0

	13
	Здание амбулатории п. Воронцовка
	31
	0,97
	0
	0,970
	0,970
	0,970
	31
	31
	31
	0
	0
	0

	14
	Здание амбулатории п. Садовый
	10
	0,83
	0
	0,830
	0,830
	0,830
	10
	10
	10
	0
	0
	0

	15
	Здание амбулатории п. Советский
	33
	0,99
	0
	0,990
	0,990
	0,990
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	17
	Здание амбулатории с. Кухаривка
	33
	0,99
	0
	0,990
	0,990
	0,990
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	18
	Здание амбулатории п. Комсомолец
	20
	0,77
	0
	0,770
	0,770
	0,770
	20
	20
	20
	0
	0
	0

	19
	Здание амбулатории п. Моревка
	25
	0,76
	0
	0,760
	0,760
	0,760
	25
	25
	25
	0
	0
	0

	21
	Здание амбулатории с. Я сенская Переправа
	30
	1,00
	0
	1,000
	1,000
	1,000
	30
	30
	30
	0
	0
	0









Расчеты калькулятора моторного топлива ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения за первый год
	Целевой уровень снижения за первый и второй год
	Целевой уровень снижения за трехлетний период

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление горячей воды м3/чел
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление холодной воды, м3/чел
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление электрической энергии кВтч/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление природного газа, м3/м2
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потребление моторного топлива, тут/л
	Требования по снижению потребления не устанавливается
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо






Перечень типовых мероприятий программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК (Для всех зданий, корпусов, помещений)

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	2027 г.
	2028
	2029

	
	
	
Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов
	
Финансовое обеспечение реализации мероприятий

	Экономия топливно-энергетических ресурсов
	
Финансовое обеспечение реализации мероприятий

	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	В натуральном  выражении
	В стоимостном выражении
	
	В натуральном  выражении
	В стоимостном  выражении
	
	В натуральном  выражении
	В стоимостном  выражении

	
	
	источник
	Объем, тыс. руб.
	Кол-во
	Ед.изм
	Тыс. руб.
	источник
	Объем, тыс. руб.
	Кол-во
	Ед.изм.
	Тыс. руб.
	источник
	Объем, тыс. руб.
	Кол-во
	Ед.изм.
	Тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	

	
Мероприятия по сбережению электрической энергии, средний расчетный тариф: 13,46 руб./кВт*час

	1.1



	
Проведение обучения и инструктажей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обучение правилам эффективного использоввания электропотребляющего оборудования

	
-

	
-


	6,011



	Тыс. кВт*ч



	
80,918


	
-


	
-


	6,011



	Тыс. кВт*ч



	
80,918


	
-


	
-


	6,011



	Тыс. кВт*ч



	
80,918



	1.2



	
Устранение перекоса фаз (напряжений), равномерным перераспределением нагрузок по фазам распределительной сети

	
Бюджетное финансирование

	
179,492


	29, 449



	Тыс. кВт*ч



	
277,411


	
Бюджетное финансирование



	
179,492


	29,449



	Тыс. кВт*ч



	
277,411


	
Бюджетное финансирование



	
179,492


	29,449



	Тыс. кВт*ч



	
277,411



	1.3



	
Проведение регламентных испытательных работ. Ревизия контактных соединений электротехнического оборудования

	
Бюджетное финансирование

	
294,816


	39,067



	Тыс. кВт*ч



	
525,855


	
Бюджетное финансирование



	
294,816


	39,067



	Тыс. кВт*ч



	
525,855



	
Бюджетное финансирование



	
294,816


	39,067



	Тыс. кВт*ч



	
525,855



	1.4



	
Внутреннее освещение. Частичная замена ламп на энергосберегающие светодиодные.

	
Бюджетное финансирование

	
488,284


	61,697



	Тыс. кВт*ч



	
830,445


	
Бюджетное финансирование

	
488,284


	61,697



	Тыс. кВт*ч



	
830,445


	
Бюджетное финансирование

	
488,284


	61,697



	Тыс. кВт*ч



	
830,445



	Итого по мероприятиям


	
х

	
962,592

	
136,224

	
Тыс. кВт*ч


	
1714,629

	
х

	
962,592

	
136,224

	Тыс. кВт*ч



	1714,629



	
х


	686,186


	
101,776

	
Тыс. кВт*ч


	
1714,629


	2

	Мероприятия по сбережению тепловой энергии, средний расчетный тариф: 4267,57 руб./Гкал


	2.1



	
Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию тепловых сетей и систем отопления по вопросам экономного использования тепловой энергии

	
-
	
-


	29,955



	Гкал



	
127,814


	
-
	
-


	29,955



	Гкал



	
127,814


	
-
	
-


	29,955



	Гкал



	
127,814



	2.2



	
Уплотнение оконных и дверных проемов. Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами

	
Бюджетное финансирование
	
996,38


	316,500



	Гкал



	
1350,587


	
Бюджетное финансирование
	
996,38


	316,500



	Гкал



	
1350,587


	
Бюджетное финансирование
	
996,38


	316,500



	Гкал



	
1350,587



	2.3



	
Техническое обслуживание и наладка теплотехнического оборудования. Промывка с очисткой отопительной системы.

	
Бюджетное финансирование
	
612,772


	245,636


	Гкал



	
920,174


	
Бюджетное финансирование
	
612,772


	245,636


	Гкал



	
920,174


	
Бюджетное финансирование
	
612,772


	245,636


	Гкал



	
920,174



	Итого по мероприятиям

	х

	1609,152

	592,131

	Гкал

	
2398,575
	
х
	1609,152

	592,131

	
Гкал
	
2398,575
	
х
	1609,152

	592,131

	
Гкал
	2398,575


	3

	Мероприятия по сбережению холодной воды, средний расчетный тариф: 100,37 руб./м3


	3.1



	
Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию сетей холодной воды и сантехнического оборудования

	
_
	
-


	
0,090



	
Куб. м



	
9,033


	
_
	
-


	
0,090



	
Куб. м



	
9,033


	
_
	
-


	
0,090



	
Куб. м



	
9,033



	3.2



	

Ревизия и ремонт сантехнического оборудования и водопроводных сетей.
	
Бюджетное финансирование
	
19,273


	
0,399



	
Куб. м



	
40,047


	
Бюджетное финансирование
	
19,273


	
0,399



	
Куб. м



	
40,047


	
Бюджетное финансирование
	
19,273


	
0,399



	
Куб. м



	
40,047



	Итого по мероприятиям
	х
	19,273
	0,489
	Куб. м
	49,080
	х
	19,273
	0,489
	Куб. м
	49,080
	х
	19,273
	0,489
	Куб. м
	49,080

	4

	Мероприятия по сбережению природного газа, средний расчетный тариф: 11,06 руб./м3


	4.1



	
Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию тепловых сетей и систем отопления по вопросам экономного использования природного газа

	
_
	
-


	
39,999



	
Куб. м



	
0,442


	
_
	
-


	
39,999



	
Куб. м



	
0,442


	
_
	
-


	
39,999



	
Куб. м



	
0,442



	4.2



	Уплотнение оконных и дверных проемов. Установка теплоотражающих экранов за отопительными прибрами
	
Бюджетное финансирование
	
2,129


	
406,989



	
Куб. м



	
4,501


	
Бюджетное финансирование
	
1,833


	
392,590



	
Куб. м



	
4,342


	
Бюджетное финансирование
	
1,444


	
340,855



	
Куб. м



	
3,769



	4.3



	Техническое обслуживание и наладка котельного и теплотехнического оборудования. Наладка водно-химического режима котлов. Промывка с очисткой отопительной системы.
	
Бюджетное финансирование
	
1,274


	
305,992



	
Куб. м



	
3,384


	
Бюджетное финансирование
	
1,27


	
305,992



	
Куб. м



	
3,384


	
Бюджетное финансирование
	
1,274


	
305,992



	
Куб. м



	
3,384



	Итого по мероприятиям
	х
	3,403
	752,980
	Куб. м
	8,327
	х
	3,10
	738,509
	Куб. м
	3,930
	х
	2,72
	686,846
	Куб. м
	7,595

	5

	Мероприятия по сбережению моторного топлива, средний  расчетный тариф: 66,85 руб./м3


	5.1



	
Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию автомобильного транспорта по вопросам экономного использования моторного топлива

	
_
	
-


	
1,683



	
Тыс.л



	
112,508


	
_
	
-


	
1,683



	
Тыс.л



	
112,508


	
_
	
-


	
1,643



	
Тыс.л



	
112,508



	5.2



	Своевременное и качественное выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию транспортных средств (ЕО, ТО-1, ТО-2)
	
Бюджетное финансирование
	
575,954


	
23,721



	
Тыс. л



	
1585,682


	
Бюджетное финансирование
	
523,360


	
23,749



	
Тыс. л



	
1587,019


	
Бюджетное финансирование
	
493,914


	
23,895



	
Тыс.л



	
1597,380



	5.3



	Выбор оптимальных маршрутов следования, обеспечивающих минимальный расход топлива.
	
Бюджетное финансирование
	
29,567


	
15,504



	
Тыс. л



	
1036,443

	
Бюджетное финансирование
	
29,567


	
15,504



	
Тыс. л



	
1036,443


	
Бюджетное финансирование
	
29,567


	
15,504



	
Тыс. л



	
1036,443



	Итого по мероприятиям
	х
	605,521
	40,900
	Тыс. л
	2734,633
	х
	552,927
	44,936
	Тыс. л
	2735,970
	х
	523,481
	41,042
	Тыс. л
	2746,331

	6

	Мероприятия по сбережению дизельного топлива, средний  тариф: 56,96 руб./м3


	6.1



	
Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию автомобильного транспорта по вопросам экономного использования моторного топлива

	
_
	
-


	
0,144



	
Тыс.л



	
8,202


	
_
	
-


	
0,144



	
Тыс.л



	
8,202


	
_
	
-


	
0,144



	
Тыс.л



	
8,202



	6.2.



	
Своевременное и качественное выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию транспортных средств (ЕО. ТО-1, ТО-2)

	
Бюджетное финансированное учреждение
	
59,673


	
2,157



	
Тыс.л



	
122,862


	
Бюджетное финансирование
	
56,833


	
1,950



	
Тыс.л



	
111,072


	
Бюджетное финансирование
	
55,217


	
1,751



	
Тыс.л



	
99,737



	6.3.



	
Выбор оптимального маршрутов следования, обеспечивающих минимальный расход топлива.

	
Бюджетное финансированное учреждение
	
0,554


	
0,144



	
Тыс.л



	
8,202


	
Бюджетное финансирование
	
0,544


	
0,144



	
Тыс.л



	
8,202


	
Бюджетное финансирование
	
0,544


	
0,144



	
Тыс.л



	
8,202



	Итого по мероприятиям
	х
	60,227
	2,447
	Тыс. л
	139,266
	х
	57,377
	2,238
	Тыс. л
	127,476
	х
	55,761
	2,039
	Тыс. л
	116,141





Итого для экономии электрической энергии – 374,224    Квт*час с 2027 по 2029 год
Финансовое обеспечение должно составить – 2606,73  тыс. руб.
Экономия затрат на ресурсы составит – 5 143,887  тыс. руб.

Итого для экономии тепловой энергии – 1776,393 Гкал с 2027 по 2029 год
Финансовое обеспечение должно составить – 4827,456 тыс. руб.
Экономия затрат на ресурсы составит – 7195,725  тыс. руб.

Итого для экономии холодной воды – 1,467  М3 с 2027 по 2029 год
Финансовое обеспечение должно составить – 57,819  тыс. руб.
Экономия затрат на ресурсы составит – 147,240 тыс. руб.

Итого для экономии природного газа  – 2178,335  М3 с 2027 по 2029 год
Финансовое обеспечение должно составить – 9,223 тыс. руб.
Экономия затрат на ресурсы составит – 19,852 тыс. руб.

Итого для экономии моторного топлива бензина  – 126,878   тыс. л. с 2027 по 2029 год
Финансовое обеспечение должно составить – 1681,929 тыс. руб.
Экономия затрат на ресурсы составит – 5754,934 тыс. руб.

Итого для экономии моторного топлива дизельного  – 6,724  тыс. л. с 2027 по 2029 год
Финансовое обеспечение должно составить – 173,365  тыс. руб.
Экономия затрат на ресурсы составит – 382,888  тыс. руб.

Всего для экономии всех ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК с 2027 по 2029 год
Финансовое обеспечение должно составить – 9356,522 тыс. руб.
Экономия затрат на ресурсы составит – 18644,526 тыс. руб.



Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	КОДЫ

	

	



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	№ 
П/П
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значение целевых показателей программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Руководитель                                                                     __________________                            __________________
                                                                                                 (должность)                                  (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
                                                                       __________________                                __________________                                                                                             
Руководитель технической службы                                    (должность)                                     (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)                                                  
                                                                                             __________________                    __________________
Руководитель финансово-экономической                            (должность)                                 (расшифровка подписи)
службы (уполномоченное лицо)


Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	КОДЫ

	

	


На 1 января 2027 года Дата

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	№ П/П
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	источник
	Объем, тыс. руб.
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	

	
	
	
	
	
	
	количество
	Ед.изм.
	план
	факт
	отклонение

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям

	
х
	

	

	

	

	

	

	
х
	

	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям

	
х
	

	

	

	

	

	

	
х
	

	

	


	Всего по мероприятиям

	
х
	

	

	

	
х
	х

	х

	
х
	

	

	




СПРАВОЧНО:

	Всего с начала реализации программы

	

	

	

	

	х
	х

	х

	х
	

	

	




Руководитель                                                                     __________________                            __________________
                                                                                                 (должность)                                  (расшифровка подписи)

                                                                                               ___________________                                                                                             
Руководитель технической службы                                    (должность)                                     (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)                                                  
                                                                                             __________________                    __________________
Руководитель финансово-экономической                            (должность)                                 (расшифровка подписи)
службы (уполномоченное лицо)
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